CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Inspectoratul General pentru Situaţii de  Urgenţă   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General pentru Situaţii de  Urgenţă   
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii interioare din incinta IGSU din str. Gh. Asachi, 69, mun. Chisinau

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Biroul 16 et.I (dosar cadastral)

	1
	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2
	45,6000

	2
	CL18A

	Executarea caminului de revizie din metal in pardosea
	kg
	8,5000

	3
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	2,0000

	4
	RpEC15A
	Demontat intrerupatori
	buc
	1,0000

	5
	RpEC16C

	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu 
	buc
	4,0000

	6
	RpCM33G
	Demontarea elemente liniare (glafuri)
	m
	2,0000

	7
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice
	m
	2,0000

	8
	CG09A

	Prag din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	0,9000

	9
	RpCR25A

	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2
	0,3800

	10
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2
	18,5100

	11
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	18,5100

	12
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	18,5100

	13
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	45,6000

	14
	CK18C	
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
	m
	12,5000

	15
	CF54A

	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane-   corob pentru tevi 
	m2
	0,9800

	16
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	45,6000

	17
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	45,6000

	18
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	45,6000

	19
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	45,6000

	20
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	18,5100

	21
	CG09A

	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	16,5000

	22
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	45,6000

	23
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	18,5100

	24
	RpEA07A

	Montarea cutie de distributie avind diametrul pina la 21 mm
	buc
	1,0000

	25
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	1,0000

	26
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	10,0000

	27
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp
	m
	50,0000

	28
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc
	3,0000

	29
	CK18B

	Montarea lambriuri de protectie la pereti din MDF (3 buc - 1.2x0.18)
	m
	3,6000

	
	
	2. Biroul 20 et.I (dosar cadastral)

	30
	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	65,5000

	31
	CL18A

	Executarea caminului de revizie din metal in pardosea
	kg
	8,5000

	32
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	2,0000

	33
	RpEC15A
	Demontat intrerupatori
	buc
	1,0000

	34
	RpEC16C

	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu 
	buc
	4,0000

	35
	RpCM33G
	Demontarea elemente liniare (glafuri)
	m
	2,0000

	36
	CK26C

	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice
	m
	2,0000

	37
	CG09A

	Prag din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	0,9000

	38
	RpCR25A

	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2
	0,3800

	39
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2
	19,1500

	40
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	19,1500

	41
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	19,1500

	42
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	47,7000

	43
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
	m
	12,5000

	44
	CF54A

	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane-   corob pentru tevi 
	m2
	0,9800

	45
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	47,7000

	46
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	47,7000

	47
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	47,7000

	48
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	47,7000

	49
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	19,1500

	50
	CG09A

	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	17,9000

	51
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	47,7000

	52
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	17,9000

	53
	RpEA07A

	Montarea cutie de distributie avind diametrul pina la 21 mm
	buc
	1,0000

	54
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	1,0000

	55
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	10,0000

	56
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp
	m
	50,0000

	57
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc
	3,0000

	58
	CK18B

	Montarea lambriuri de protectie la pereti din MDF (3 buc - 1.2x0.18)
	m
	3,6000

	
	
	3. Biroul 23 et.I (dosar cadastral)

	59
	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2
	50,3500

	60
	CL18A

	Executarea caminului de revizie din metal in pardosea
	kg
	8,5000

	61
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	3,0000

	62
	RpEC15A
	Demontat intrerupatori
	buc
	1,0000

	63
	RpEC16C

	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu 
	buc
	4,0000

	64
	RpCM33G
	Demontarea elemente liniare (glafuri)
	m
	2,0000

	65
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice
	m
	2,0000

	66
	CG09A

	Prag din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	0,9000

	67
	RpCR25A

	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2
	0,3800

	68
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2
	22,2000

	69
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	22,2000

	70
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	22,2000

	71
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	50,3500

	72
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
	m
	12,5000

	73
	CF54A

	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane-   corob pentru tevi 
	m2
	1,4000

	74
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	50,3500

	75
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2
	50,3500

	76
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	50,3500

	77
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	50,3500

	78
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	22,2000

	79
	CG09A

	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	19,1000

	80
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	50,3500

	81
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	22,2000

	82
	RpEA07A

	Montarea cutie de distributie avind diametrul pina la 21 mm
	buc
	1,0000

	83
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	1,0000

	84
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	10,0000

	85
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp
	m
	50,0000

	86
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc
	4,0000

	87
	CK18B

	Montarea lambriuri de protectie la pereti din MDF (4 buc - 1.2x0.18)
	m
	4,8000

	
	
	4. Biroul 5, 6 et. I (dosar cadastral)

	88
	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2
	89,2900

	89
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	11,2500

	90
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	89,2900

	91
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	89,2900

	92
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	37,4600

	93
	CK18B

	Montarea lambriuri de protectie la pereti din MDF (5 buc - 1.2x0.18)
	m
	6,0000

	
	
	5. Biroul 4 et.II (dosar cadastral)

	94
	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2
	45,6000

	95
	CL18A

	Executarea caminului de revizie din metal in pardosea
	kg
	8,5000

	96
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	2,0000

	97
	RpEC15A
	Demontat intrerupatori
	buc
	1,0000

	98
	RpEC16C

	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu 
	buc
	4,0000

	99
	RpCM33G
	Demontarea elemente liniare (glafuri)
	m
	2,0000

	100
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice
	m
	2,0000

	101
	CG09A

	Prag din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	0,9000

	102
	RpCR25A

	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2
	0,3800

	103
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2
	18,5100

	104
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	18,5100

	105
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	18,5100

	106
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	45,6000

	107
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
	m
	12,5000

	108
	CF54A

	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane-   corob pentru tevi 
	m2
	0,9800

	109
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	45,6000

	110
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	45,6000

	111
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	45,6000

	112
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	45,6000

	113
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	18,5100

	114
	CG09A

	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	16,5000

	115
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	45,6000

	116
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	18,5100

	117
	RpEA07A

	Montarea cutie de distributie avind diametrul pina la 21 mm
	buc
	1,0000

	118
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	1,0000

	119
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	10,0000

	120
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp
	m
	50,0000

	121
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc
	3,0000

	122
	CK18B

	Montarea lambriuri de protectie la pereti din MDF (3 buc - 1.2x0.18)
	m
	4,8000

	
	
	6. Biroul 20 et.II (dosar cadastral)

	123
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2
	77,9800

	124
	CL18A

	Executarea caminului de revizie din metal in pardosea
	kg
	8,5000

	125
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	2,0000

	126
	RpEC15A
	Demontat intrerupatori
	buc
	1,0000

	127
	RpEC16C

	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu 
	buc
	4,0000

	128
	RpCM33G
	Demontarea elemente liniare (glafuri)
	m
	2,0000

	129
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice
	m
	2,0000

	130
	CG09A

	Prag din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	0,9000

	131
	RpCR25A

	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2
	0,3800

	132
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2
	24,9800

	133
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	24,9800

	134
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	24,9800

	135
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	53,0000

	136
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
	m
	12,5000

	137
	CF54A

	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane-   corob pentru tevi 
	m2
	0,9800

	138
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	53,0000

	139
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	53,0000

	140
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	45,6000

	141
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	53,0000

	142
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	24,9800

	143
	CG09A

	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	20,0000

	144
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	53,0000

	145
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	24,9800

	146
	RpEA07A

	Montarea cutie de distributie avind diametrul pina la 21 mm
	buc
	1,0000

	147
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	1,0000

	148
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	10,0000

	149
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp
	m
	32,0000

	150
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc
	3,0000

	151
	CK18B

	Montarea lambriuri de protectie la pereti din MDF (4buc - 1.2x0.18)
	m
	4,8000

	
	
	7. Biroul 15, 16 et. II (dosar cadastral)

	152
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	6,9000

	153
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2
	6,9000

	154
	CK07A

	Extensie de toc cu latimea de 55 cm latime, montate la usi din lemn, gata vopsite
	m
	5,8000

	155
	CK33C
	Lacata cu broasca aplicata sistem Yalle, 5 chei
	buc
	3,0000

	156
	RpCJ08A

	Reparatii gafurilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos 
	m
	11,2000

	157
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	3,9200

	158
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	3,9200

	159
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	3,9200

	160
	RpCK10C

	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2
	71,1500

	161
	RpCK15A

	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din PVC, lignolit si linoleum
	m2
	71,1500

	162
	RpCK11C

	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2
	71,1500

	163
	CG06A

	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti
	m
	44,1000

	164
	CK18B

	Montarea lambriuri de protectie la pereti din MDF h=18 cm
	m
	4,1000

	165
	Pret comercial
	Dulap din MDF 2125x1450 mm
	buc
	2,0000

	
	
	8. Coridoare

	166
	RpCO42B

	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate
	buc
	6,0000

	167
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2
	15,8000

	168
	CF50B        k=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	22,6000

	169
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	22,6000

	170
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	22,6000

	171
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	22,6000

	172
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	7,6500

	173
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	7,6500

	
	
	9. Arhiva

	174
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	32,7600

	175
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	68,9000

	176
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2
	68,9000

	177
	CG01A         k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	32,7600

	178
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	32,7600

	179
	CK50A

	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2
	32,7600

	180
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2
	68,9000

	181
	CF50B         
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	68,9000

	182
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	68,9000

	183
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	68,9000

	184
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	101,6600

	185
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	101,6600

	186
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	101,6600

	187
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	1,0000

	188
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	2,0000

	189
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp
	m
	70,0000

	190
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc
	6,0000

	191
	IB05B

	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente
	buc
	1,0000

	192
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire
	buc
	2,0000

	193
	SA14B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m
	14,0000

	194
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet bila PPR 20
	buc
	2,0000

	
	
	10. Depozit echipament

	195
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	34,4400

	196
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	71,7000

	197
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2
	71,7000

	198
	CG01A         k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	34,4400

	199
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	34,4400

	200
	CK50A

	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2
	34,4400

	201
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2
	71,7000

	202
	CF50B         
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	71,7000

	203
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	71,7000

	204
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	71,7000

	205
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	106,1400

	206
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	106,1400

	207
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	106,1400

	208
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	1,0000

	209
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	4,0000

	210
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp
	m
	65,0000

	211
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc
	4,0000

	212
	IB05B

	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente
	buc
	1,0000

	213
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire
	buc
	2,0000

	214
	SA14B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m
	14,0000

	215
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet bila PPR 20
	buc
	2,0000

	
	
	11. Diverse

	216
	TrI1AA01F3

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3
	t
	19,6000

	217
	TrB01A1-2

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t
	19,6000

	218
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	19,6000
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